□ ESS 운전 확약서 (Hybrid 분산형전원 설치자)

’21.4.15 개정분

ESS 운전 확약서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 고객정보(해당 분산형전원 설치자)
성 명			고객번호
연 락 처			접수번호
발전소명		발전용량	kW	연계전압	V
발전소 주소
2. 확약사항
1. 분산형전원 배전계통 연계 기술기준 제 4조 ⑦항에 의거하여 Hybrid 분산형전원의 ESS 충전은 분산형전원의 발전전력에 의해서만 이루어져야하며, 소내 부하공급용 전력에 의한 충전은 허용되지 않음을 인지합니다. 2. ESS 설비용량은 풍력·태양광발전의 설비용량을 초과할 수 없으며 소내 부하공급용 전력에 의한 충전으로 인한 요금증가 및 설비 손·망실 등의 책임은 본인에게 있음을 인지합니다. 3. 분산형전원 배전계통 연계 기술기준 제 4조 ⑦항에 의거하여 각 호의 하나에 해당하여 ESS 설비용량을 풍력·태양광발전의 설비용량보다 초과하여 설치하고자 합니다. ※ 해당하는 사항의 ( ) 칸에 체크표시 □ PCS의 정격용량이 발전설비 용량의 110% 이하이고, PCS 입출력을 발전설비 용량 이하로 운전하도록 설정 할 경우 ( ) □ PCS 연계변압기의 정격용량을 발전설비 용량 이하로 설치하고, PCS 입출력을 발전설비 용량 이하로 운전하도록 설정 할 경우 ( ) 4. 3호에 해당하는 경우로, ESS의 PCS 입출력을 발전설비 용량 이하로 설정 및 운전할 것을 확약하며 향후 PCS 운전용량이 발전설비 용량을 초과하여 운전하였을 경우, 분산형전원 연계용량 증설 및 공사비 부담 등 정상화에 필요한 조치에 따를 것을 확약합니다. 2026년 월 일 ○ ○ ○ 발전소 ○ ○ ○ (인)